**中农威特生物科技股份有限公司询价比价采购邀请函**

参考<政府采购法>的有关规定和中农威特生物科技股份有限公司的采购计划,物料供应部对所需仪器设备进行邀请询价比价采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：见货物需求及主要参数。

三、时间：2018年6月16 日 上午08：30分。

四、地点：兰州兽医研究所实验楼八楼会议室。

五、参加须知：

1、报价：

（1）、供应商应按货物数量、参数要求报价。

（2）、报价：按货物需求一览表序号进行单价、总价报价，注明所报产品的品牌、生产厂家，进口产品需标明国别，报价采取唯一价格，报价货币为人民币。

（3）、文件的份数：供应商应编制正本副本各一份。

（4）、文件的密封和递交：供应商应将文件密封于信封内，于2018年6月15 日下午16：00之前送达或邮寄至兰州兽医研究所实验楼802房间，过时拒绝接收。

（5）、若报价产品与货物需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因。

3、交货日期和地点：确定供应商两个月之内交货，交货地点为中农威特生物科技股份有限公司指定地点。

六、确定供应商：同等情况下最低价供货。

七、付款方式：签定合同和采购方确认方案后付合同款30%，设备验收调试运行合格后，供方提供合同全额发票后，付合同总价款的60%，一年后设备使用无质量问题，付清余款。

八、提供三年审计财务报表和近三年业绩，附合同复印件、中标通知书及相关证明材料。

供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联 系 人： 谢 毅 （电话：8342619）

技术咨询人： 秦 建 （电话：18189655812）

中农威特生物科技股份有限公司

2018-5-29

**货物需求及主要参数：**

**双轴剪切式动物尸体破碎机 1台**

技术要求：

一．破碎物品为现宰杀猪、牛，猪体长约为1米左右，体重50公斤左右，要求尸体出料颗粒为15cm以内，设备连续不间断处理能力为2-3吨/小时。

二．设备安装场地长宽高为2800mm\*1000mm\*2000mm，设备进入通道高\*宽为2000mm\*900mm，要求设备可以分拆由通道进入安装场地，设备安装调试至可正常使用时设备外形长宽高2500mm\*800mm\*1600mm以内。

三．由于设备使用环境湿度较大，要求电机及相关电器元件必须能够达到在该环境下安全正常运行。

四．出料口有溜槽和漏网设计，方便破碎后固液分离，且漏网离地面距离5cm-10cm。

五．总装机功率：22KW

轴承密封：四重密封

不锈钢进料斗/出料斗：304不锈钢材质

设备破碎仓长\*宽：≥800mm\*500mm，

刀具材料：进口CrNiMo高合金钢，抗冲击能力强，不易断刀

动刀个数（个）：≥26

动刀齿数（个）：5-7

刀片厚度（mm）：30

主机防护等级：≥IP54

PLC：西门子或同等品牌

电机：西门子贝得或同等品牌

减速机：博能或同等品牌。

主要控制元器件：施耐德，ABB或同等品牌。

运行噪音：≤80分贝。

供电要求：380V 50HZ

维修工具包一套。

六．报价含税费，运费，安装费用等。

七．提供产品相关布置图，工艺图，基础图，产品使用说明书、合格证等相关资质文件。

八．培训服务：对招标人操作人员提供操作培训，直至被培训人员熟悉系统流程，熟练掌握操作、维护保养等方法。对招标人维护人员提供系统工作原理、结构、P&ID图、操作方法、机械及电气和自控方面维修与维护、注意事项等全方位的培训，使维护人员能对设备进行操作和日常维修保养，以及常见故障解决，直至能熟练维修与维护常见故障。以上所有培训以受训人员签字确认为准，并做好培训记录。

九．质量保证和售后服务：整机质保一年，免费维修，质保期自货到安装调试合格之日起计算。终生提供技术支持且接到售后要求后须24小时内售后人员赶到现场。

十．最终确定供应商依据采购方需求做出最终实施方案并经采购方审核通过后方可履行合同。