**中农威特生物科技股份有限公司询价比价采购邀请函**

参考<政府采购法>的有关规定和中农威特生物科技股份有限公司的采购计划,物料供应部对所需仪器设备进行邀请询价比价采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：见货物需求及主要参数。

三、时间：2018年8月22 日 上午08：30分。

四、地点：兰州兽医研究所实验楼八楼会议室。

五、参加须知：

1、报价：

（1）、供应商应按货物数量、参数要求报价。

（2）、报价：按货物需求一览表序号进行单价、总价报价，注明所报产品的品牌、生产厂家，进口产品需标明国别，报价采取唯一价格，报价货币为人民币。

（3）、文件的份数：供应商应编制正本一份。

（4）、文件的密封和递交：供应商应将文件密封于信封内，于2018年8月21日下午16：00之前送达或邮寄至兰州兽医研究所实验楼802房间，过时拒绝接收。

（5）、若报价产品与货物需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因。

3、交货日期和地点：确定供应商两个月之内交货，交货地点为中农威特生物科技股份有限公司指定地点。

六、确定供应商：同等情况下最低价供货。

七、付款方式：货到付款。

八、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联 系 人： 谢 毅 （电话：8342619）

技术咨询人： 刘学荣 （电话：13919296786）

中农威特生物科技股份有限公司

2018-8-10

**货物需求及主要参数：**

**半制备型高效液相分析仪 1台**

**主要技术参数及指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要参数 | | 指标 |
| 四元溶剂管理系统 | 色谱泵 | 能保证不同流速和不同流动相组成的最佳流速的稳定性，自动柱塞清洗，对高盐流动相具有一定的抗腐蚀作用。 |
| 四元梯度 | 溶剂任意混合 |
| 流速范围 | 0.0~10.00ml/min |
| 流量精度 | <0.15%RSD |
| 最大操作压力 | 0~5000psi |
| 自动进样器管理系统 | 样品瓶数 | >120位 |
| 进样准确度 | <0.25%RSD |
| 进样范围 | 0.1~100μl |
| 进样线性度 | >0.999 |
| 柱温箱 | 温度范围 | 室温以上10℃~ 65℃，增量：1℃ |
| 紫外检测器 | 波长范围 | 190～600nm |
| 波长准确度 | ±1nm |
| 基线噪音 | 单通道：< 5.0×10-6 AU  双通道：< 35˟10-6 AU |
| 光源 | 氘灯 |
| 流通池耐压 | 1000psi |
| 馏分收集 | 残留 | <0.3%，启用清洗 |
| 馏分室温度范围 | 5.0~35.0 °C |
| 内部延迟体积 | 13.6μl |