**中农威特生物科技股份有限公司**

**询价比价采购公告**

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对中农威特生物医药基地项目LNG气化站增加避雷设施、防爆箱移位工程进行内部询价比价采购，欢迎符合资质要求的单位参加。

1. 采购文件编号：ZNWT-JDXMB-2021014
2. 项目名称：中农威特生物医药基地项目LNG气化站增加避雷设施、防爆箱移位工程

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物医药基地LNG气化站整改工程询价比价采购文件》。

四、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站。

发布时间：2021年7月19日，公示期7天。

采购文件获取方式：免费下载。

1. 递交报价文件截止时间

2021年7月27日10:30分之前,逾期不予受理。

递交地点:兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（中农威特生物医药基地项目8#建筑2楼）

接收人：蔡喜（电话：13139269916）

六、询价比价时间 ：2021年7月27日10:30

地点：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（中农威特生物医药基地项目8#建筑2楼）

七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司基地项目办

通讯地址：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（中农威特生物医药基地项目8#建筑2楼）

联系人：蔡喜（电话：13139269916）

八、购买方：中农威特生物科技股份有限公司

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前3天，将书面意见反馈给采购方。

十、议价时报价人应到场，随身携带身份证和委托书，以便监督人员查验。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年7月19日

**中农威特生物医药基地LNG气化站整改工程**

**询价比价采购文件**

采购编号：ZNWT-JDXMB-2021014

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对中农威特生物医药基地项目LNG气化站增加避雷设施、防爆箱移位工程工程进行内部询价比价采购,欢迎符合资质要求的单位参加。

**一、采购单位**

中农威特生物科技股份有限公司

**二、采购内容**

中农威特生物医药基地项目LNG气化站增加避雷设施、防爆箱移位工程。

**㈠**施工内容

 中农威特生物医药基地项目LNG气化站增加避雷设施、防爆箱移位工程，包括以下几方面：

1.施工按中农威特生物医药基地LNG气化站罐体高度安装避雷设施，主体22米，避雷针2米，并进行固定。

2.工艺区（气化撬）的防爆箱移至值班室。

㈡工程说明

1.避雷设施建在围堰之外，既达到避雷效果又不影响整体布局。

2.防爆箱移位至值班室，沿排水沟布线尽量不开挖站内水泥地坪。

3.采购方提供施工用水、用电。

4.施工区域在气化站内，安全由询价比价中选方负责。

㈢项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

**三、询价比价时间**

2021年7月27日10:30分。

**四、询价比价地点**

中农威特生物医药基地项目部会议室

**五、响应文件的编制份数**

报价人应编制正本一份，副本肆份，报价文件应密封。

**六、报价人资格要求**

防雷工程专业资质三级及以上。

**七、工期及质量要求**

㈠工期：自签订合同之日起，20个日历天内完工。

㈡工程质量标准：全部工程必须根据建设部《建设工程防雷设施验收规范》《建筑安装质量检验评定统一标准》等相关规范和规程及施工图纸施工，并达到合格标准。

㈢7个日历天内完成第三方防雷检测，并提供第三方防雷检测报告。

**八、成品保护**

㈠中选方应做好施工过程中的成品保护工作，所有饰面工程在验收时必须表面清洁并表现材料本身原有色泽，因成品保护不力造成的损失由中选方承担（含第三方给中选方造成的损失），中选方不得因此原因向采购方提出任何要求。采购方发现中选方成品保护不力，采购方有权另行安排成品保护及清洗修护，所产生的费用从中选方工程款中扣除，采购方发现中选方成品保护不力三次，有权解除合同，中选方不会因此获得任何赔偿。

㈡中选方在施工过程中应对采购方已提供的地下管线、邻近建筑物及已完工设施采取各项切实有效的措施（保护费用、施工现场外围护等费用由中选方承担）。不得损坏或破坏地下管线、周围建筑及已完工设施，如由于中选方的施工原因或未经采购方同意擅自施工而造成的损失由中选方承担。

1. **质保期及养护期**

㈠工程质量保修，按中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条列》的规定执行，本工程质量保修期为一年。

㈡在保修期后，因中选方偷工减料或使用不合格材料而造成工程质量不合格时，采购方有权无限期追溯违约责任。

**十、报价须知**

**㈠须提交的文件资料**

1.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件。

2.营业执照副本复印件。

3.报价文件需在2021年7月27日10:30分之前提交，逾期不予受理。

报价人到现场需提供本人身份证及法人授权书。

以上材料复印件，均需加盖单位鲜章。

**㈡报价**

1.报价指报价人为完成中农威特生物医药基地项目LNG气化站增加避雷设施、防爆箱移位工程；通过第三方防雷检测，并提供第三方防雷检测报告等可能发生的全部费用，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用，报价采用固定总价报价。

 2.报价中应充分考虑投标单位自身及非自身因素对工期的影响，期间发生的抢工及其他保证按期完工的技术措施费用均应考虑在内。

3.所有报价均以人民币报价。

4.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

**十一、评审办法**

本次评审采用“综合评分法”。评审活动，应严格遵循“公平、公正、科学、择优和保密”的原则，从维护采购人和报价人的根本利益出发，评审活动按照择优选优的目的，具体评审办法如下。

**㈠报价（50分）**

报价相关文件，综合考虑全部费用，报固定价格。

报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评审基准价／报价)×50%×100（本次报价的最低报价为评审基准价）

\*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

**㈡施工人员（4分）**

拟投入本项目的组织机构成员配备合理、能满足项目实际需求且不少于5人的得4分，否则不得分。

**㈢现场踏勘（3分）**

采购人不组织统一踏勘，由报价人自行踏勘。报价人应对项目现场和周边环境进行现场察勘，踏勘并登记者得3分，不踏勘或不登记者不得分。

**㈢业绩（3分）**

报价人提供近三年承担避雷设施安装项目的中标通知书或合同，每提供一个合格项目得1分，最多得3分。

**㈣施工方案（40分）**

1.有完整的施工方案、施工计划，方案考虑全面、科学合理者，得31～40分。

2.有较完整的施工方案、施工计划，方案考虑较全面、科学合理者，得11～30分。

3.施工方案、施工计划不完整，设计方案考虑不全面、科学合理者得 1～10分。

4.未提交施工方案、施工计划，得0分。

**根据评审委员会推荐的候选人，由公司采购部组织进行竞争性谈判，谈判结果报公司会议确定最终入围单位。**

**若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组、采购部与供应商进行现场谈判以确定入围供应商。**

**十二、付款方式**

㈠避雷设施安装开工后根据形象进度支付合同金额20%。

㈡避雷设施安装完成80%后支付合同金额的50%。

㈢避雷设施安装验收合格后支付合同金额的25%。

㈣避雷设施安装工程全部完成，工程复验合格，最终审计结束后剩余款项一次性付清。

通讯地址：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

联系人：蔡喜（电话：13139269916）

中农威特生物科技股份有限公司

2021年7月19日