**中农威特生物科技股份有限公司**

**竞争性谈判采购公告**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对所需相关服务进行竞争性谈判采购，欢迎贵单位前来参加。

一、采购文件编号：ZNWT-CGB-2022-014

二、项目名称：中农威特医药创新产业园进场道路和停车场硬化、调压站区域硬化封闭工程

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司医药创新产业园进场道路和停车场硬化、调压站区域硬化封闭工程竞争性谈判采购文件》

四、获取采购文件的方式 ：免费发放。

五、递交报价文件截止时间

2022年5月5日09:00之前，逾期不予受理。

递交地点: 兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号）

接收人：谢毅

电话：13619366703

六、竞争性谈判时间 ：2022年5月5日09:30

地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

1. 组织机构：中农威特生物科技股份有限公司采购部

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：谢毅

电话：13619366703

八、采购方：中农威特生物科技股份有限公司

九、本次竞争性谈判采用腾讯线上会议方式，竞争性谈判时报价人不到场，需积极配合我公司工作中相关的一切事宜。

中农威特生物科技股份有限公司

2022年4月26日

**中农威特生物科技股份有限公司**

**医药创新产业园进场道路硬化、调压站区域硬化及封闭工程竞争性谈判采购文件**

**采购编号：ZNWT-CGB-2022-014**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物医药基地项目对所需相关服务进行竞争性谈判采购,欢迎贵单位前来参加。

**一、采购单位**

中农威特生物科技股份有限公司

**二、采购内容**

中农威特医药创新产业园进场道路和停车场硬化、调压站区域硬化封闭工程。

1.规模

道路硬化：园区大门至纬二十三路接驳道路硬化，道路全长约195m，宽度为4m,厚度为200mm，使用强度等级为C25商品混凝土。大门口值班岗亭周围硬化停车场，硬化面积约750㎡，硬化厚度为120mm，使用强度等级为C25的商品混凝土。园区东侧大门至硬化道路修整临时路，并铺设厚度为60mm的碎石或废旧沥青，全长120m,宽度为4m。

 调压站区域硬化及封闭：硬化调压站区域面积约270㎡，厚度为100mm，使用标号为C20的商品混凝土。封闭栏杆长度为90m，栏杆高度为2m，设置简易门并上锁，涂刷黄色警示漆。

2.相关要求：道路硬化的具体做法为，基层处理（场地平整，素土压实）→支设模板（道路长度为195m，宽度为4m，厚200mm）→20mm厚砂垫层→浇筑混凝土→切割变形缝→浇水养护。道路硬化施工期间，须按照要求提前修整临时通行道路，临时道路洒水降尘。硬化路面向两侧找坡，要求路基压实度不小于95%，并高出地面，排水通畅，以防雨水浸泡路基，道面混凝土振捣密实，面层采用多次抹压成型，表面平整，施工完成后路面两侧使用碎石回填找坡。停车场硬化做法及要求同路面，硬化区域有1个高出地面的井盖需处理，按照要求找坡便于排水，停车场硬化后按照规范要求切割变形缝，按要求划停车线。园区东侧大门至硬化道路修整的临时路压实路基，铺设碎石或废旧沥青后压实压紧，要求多次洒水压实。

调压站区域硬化及封闭具体做法为，基层处理（场地平整，原土夯实）→硬化找坡（C20混凝土硬化面积270㎡，厚度100mm）→焊接安装栏杆（栏杆长度为90m,栏杆高度为2m，栏杆格栅采用壁厚为1mm的30mm×30mm方钢；间隔4米、转角开门等位置设置规格为壁厚1.5mm的80mm×80mm竖向方钢立柱）→涂刷黄色警示油漆。

3.项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

4.服务周期：合同签订后，30个日历天内完成所有施工内容。

**三、竞争性谈判时间**

2022年5月5日上午9:30分。

**四、竞争性谈判地点**

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

**五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：**

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本一份。

报价人应将报价文件密封提交，于2022年5月5日上午9:00分之前,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），过时拒绝接收。

**六、报价人资格要求**

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价谈判。**供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。**

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。

（5）有效的安全生产许可证（复印件）

（5）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（6）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价谈判，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价谈判，须提供第（2）和第（3）项。

**七、报价须知**

**（一）须提交的文件资料**

报价人编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1.目录

2.报价函

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件

4.三证合一的营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件

5.持有有效的安全生产许可证复印件

6.报价人提供近3年类似项目的业绩（以合同为准）

7.报价人需编制有针对性的施工方案，方案应按照规范要求压实和混凝土施工等方面内容，施工管理人员配备、施工机具设备配备等。方案应考虑全面、经济高效、科学合理

8.报价人认为需要提供的其他资料

以上材料复印件，均需加盖单位公章

**（二）踏勘现场**

采购人不组织踏勘现场，建议自行来项目地点踏勘现场，费用自理。

**（三）报价**

1.报价指报价人为完成中农威特中农威特医药创新产业园道路硬化、停车场硬化及园区东侧大门至硬化道路修整临时路及调压站区域硬化及封闭等文件第二项“采购内容”要求的所有施工内容实施过程中可能发生的人工、机械、材料、管理、税费及利润等的全部费用，即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

**（四）合同签订**

因工期紧，要求中选单位在中选后3个日历天内签订合同并组织施工人员、材料和机械设备进场，若因中选方原因未能在3个日历天内签订合同并完成施工人员、材料和机械进场，视为自愿放弃本次中标。采购人按照竞争性谈判排名依次递补确定中标单位，签订合同。

**八、评审办法**

评审小组对供应商的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术方案复核，以确定其是否满竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术方案满足采购方技术要求的供应商由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购价。

**九、付款方式**

合同签订后，人员、材料、设备进场后支付合同金额的30%；完成所有工程报甲方验收通过并开具全额发票后支付合同金额的70%。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢 毅（电话：13619366703）

技术 任继元（电话：18194215854）

中农威特生物科技股份有限公司

 2022年4月26日

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

**中农威特生物科技股份有限公司**

**医药创新产业园进场道路和停车场硬化、调压站区域硬化及封闭工程竞争性谈判报价文件**

 项目名称：

 供应商名称（公章）：

 日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

**报价函**

致中农威特生物科技股份有限公司：

根据贵方中农威特生物科技股份有限公司医药创新产业园进场道路硬化、调压站区域硬化及封闭工程采购文件 ，本单位愿意参加报价。

 经正式授权并代表报价人 （报价供应商名称） 按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以固定总价 完成采购文件所要求的全部费用。我方报价包含所有人工、机械、材料、管理、税费、利润及不可预见风险等相关一切费用。

2.一旦我放中选，我方保证按 日历天内的工期要求如期完成所有施工工程。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表3

**法人代表授权书(格式)**

中农威特生物科技股份有限公司：

 （供应商全称）法人代表 授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的 项目（采购编号 ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期： 年 月 日

**法人代表和被授权人身份证影印件：**

**附：**

授权代表签字：

 授权代表身份证号：

 职务：

详细通讯地址：

 邮政编码：

 传真：

 电话：

日期： 年 月 日

附表4

**相应的资格文件**

（包含营业执照、建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质（复印件）、有效的安全生产许可证（复印件），格式自拟）

附表5

**技术方案**

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表6

**服务承诺书**

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表7

**报价人认为需要提供的其他资料**