**中农威特生物科技股份有限公司**

**竞争性谈判采购公告**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对公司所需相关服务进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格要求的单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地更换水泵及围墙提升等功能完善工程

四、编号：ZNWT-CGB-2022-046

## 五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地更换水泵及围墙提升等功能完善工程竞争性谈判采购文件》。

六、发布文件

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站和中农威特生物科技股份有限公司微信公众号

发布时间为2022年10月06日-2022年10月13日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2022年10月14日08:30之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢 毅（电话：13619366703）

技术 任继元（电话：18194215854）

八、谈判时间及地点 ：2022年10月14日09:00中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

 中农威特生物科技股份有限公司

 2022年10月06日

**中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地更换水泵及围墙提升等功能完善工程竞争性谈判采购文件**

**采购编号：ZNWT-CGB-2022-046**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技有限公司对所需相关服务进行竞争性谈判采购,欢迎符合资格要求的单位前来参加。

**一、采购单位**

中农威特生物科技股份有限公司

**二、采购内容**

中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地更换水泵及围墙提升等功能完善工程。

1.规模

1.1生物医药基地7#、9#、10#、13#建筑露天楼梯间集水坑已安装不锈钢卧式自吸泵，因不能满足雨天自动启动排水的功能要求，多次造成地下室积水，现需将集水坑内1台自吸泵更换为1台潜污泵（共计12台），潜污泵技术参数为：Q=18m³/h，H=15m，N=1.5KW(50QW18-15-1.5),品牌要求从南方、东方及上海人民等品牌中选用。每个集水坑内更换完成后有1台潜污泵，要求潜污泵利用原自吸泵配电和浮球装置控制，安装后对浮球装置进行调试，确保可正常使用。

1.2生物医药基地一期北区西侧围墙直接面对排洪渠道，原有边坡等缓冲区域变窄，易受洪水冲击和浸泡，现有围栏基础较低，绿化带形成向外墙外的缓坡，要求对围墙进行整体抬高处理，长度约为100m，整体抬高高度100-700mm不等。具体做法为：拆除原围墙栏杆→放线找平→在围墙基础和顶部砌筑砖砌体→喷真石漆→安装铁艺围栏。

1.3为降低13#建筑2层档案室内湿度，增加空气流通，要求在档案室南侧外墙相应位置开洞加装通风百叶、风管和及轴流风机等通风装置，实现区域强制排风。送风百叶窗尺寸为900mm×1500mm，排风百叶窗为500mm×800mm，排风管要求使用铁皮材质加工，管径不小于400mm×700mm，轴流风机风量要求不小于8000m³/小时，风机和风管之间采用软管连接。

1.4 13#建筑汽车坡道入口、地下室入口排水明渠上焊接和安装水篦子，水篦子使用φ20的螺纹钢焊接加工，安装后确保车辆能正常通行进入地下室。2处明渠长度均为8.5m，宽度均为500mm。

2.相关要求

选用经久耐用的304不锈钢材质潜污泵，潜污泵管道和原排水管道相接，利用原有管道将集水坑内的水排至雨水井，新建管道大小和材质同原管道。要求更换后，雨天集水坑内潜污泵可正常启动，完成排水；围墙提升工程使用砖砌体砌筑，抹灰砂浆强度不低于M10，选用真石漆同原围墙颜色，铁艺围栏固定牢靠，整体协调，美观大方。围墙提升施工阶段，放线找平后分段实施，每天施工结束后要求使用简易围挡封闭施工部位，严禁外界无关人员通过施工区域私自进入厂区，因封闭措施不到位引发偷盗等其他恶性事件需承担责任；档案室送排风洞口位置现场确认，洞口四周收口后安装百叶，加装送排风工程高处作业多，按照高处作业相关规范，加强安全管理，确保施工安全；汽车坡道水篦子具体尺寸根据现场实际情况确定，要求安装后固定牢靠，和汽车坡道贴合紧密，衔接顺畅，需要找坡位置适当找坡。要求报验所有进场材料，提供相应质量证明文件，经采购人同意后方可使用。工程施工应符合现行有关国家和行业标准和规范。

3.项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

4.服务周期：合同签订后，15个日历天内完成所有施工内容。

5.质保期：验收合格后2年。

**三、竞争性谈判时间**

2022年6月24日09:00分。

**四、竞争性谈判地点**

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

**五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：**

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本一份。

报价人应将报价文件密封提交，于2022年10月14日08:30分之前,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），过时拒绝接收。

**六、报价人资格要求**

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价谈判。**供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。**

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

（5）有效的安全生产许可证（复印件）

（5）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（6）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价谈判，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价谈判，须提供第（2）和第（3）项。

**七、报价须知**

**（一）须提交的文件资料**

报价人编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1.目录

2.报价函(附表2)

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件（附表3）

4.三证合一的营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件

5.商务偏离表（附表5）

6.技术偏离表（附表6）

7.持有有效的安全生产许可证复印件

8.报价人提供近3年类似项目的业绩（以合同为准）

9.报价人需编制有针对性的施工方案，方案应按照规范要求表述土方压实和砌筑施工等方面内容，施工管理人员配备、施工机具设备配备等。方案应考虑全面、经济高效、科学合理。

10.报价人认为需要提供的其他资料。

上材料复印件，均需加盖单位公章

**（二）踏勘现场**

采购人不组织踏勘现场，但工程较为复杂，建议自行来项目地点踏勘现场，费用自理，风险自担。

**（三）报价**

1.报价指报价人为完成中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地更换水泵及围墙提升等功能完善工程等本采购文件第二项“采购内容”要求的所有内容实施过程中可能发生的人工、材料、机械、管理、利润、规费及税金等的全部费用，即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

**（四）合同签订**

因工期紧，要求中选单位在中选后3个日历天内签订合同并组织施工人员、材料和机械设备进场，若因中选方原因未能在3个日历天内签订合同并完成施工人员、材料和机械进场，视为自愿放弃本次中标。采购人按照竞争性谈判排名依次递补确定中标单位，签订合同。

**八、评审办法**

评审小组对供应商的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术方案复核，以确定其是否满竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术方案满足采购方技术要求的供应商由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购价。

**九、付款方式**

合同签订后，完成所有工程报甲方验收通过并开具全额发票后支付合同金额的97%；剩余3%待质保期2年结束后支付，不计利息。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢 毅（电话：13619366703）

技术 任继元（电话：18194215854）

中农威特生物科技股份有限公司

 2022年10月06日

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

**中农威特生物科技股份有限公司**

**生物医药基地更换水泵及围墙提升等**

**功能完善工程竞争性谈判报价文件**

 供应商名称（公章）：

 日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

**报价函**

致中农威特生物科技股份有限公司：

根据贵方中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地更换水泵及围墙提升等功能完善工程采购文件 ，本单位愿意参加报价。

经正式授权并代表报价人 （报价供应商名称） 按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以固定总价人民币 元 完成采购文件所要求的全部费用。我方报价包含所有人工、材料、机械、管理、利润、规费、税金及相应不可预见风险等相关一切费用。

2.一旦我放中选，我方保证按要求如期完成所有施工内容。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表3

**法人代表授权书(格式)**

中农威特生物科技股份有限公司：

 （供应商全称）法人代表 授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的 项目（采购编号 ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期： 年 月 日

**法人代表和被授权人身份证影印件：**

**附：**

授权代表签字：

 授权代表身份证号：

 职务：

详细通讯地址：

 邮政编码：

 传真：

 电话：

日期： 年 月 日

附表4

**相应的资格文件**

（包含营业执照、建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质（复印件）、有效的安全生产许可证（复印件），格式自拟）

## 附表5

**商务响应偏离表**

采购项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附表6

**技术响应偏离表**

项目编号：

采购项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附表7

**技术方案**

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表8

**服务承诺书**

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表9

**报价人认为需要提供的其他资料**